ALTIGEN TRAMBOLİN

· Trambolin iskeleti kumlama yapılmış sac malzemeden oluşacaktır.
· Trambolin birbirine sıralanarak zemine 400 mm'lik derinlikte hafif bir drenaj katmanın üzerine konulmalıdır.
· Toprakta kalan kısımlar tamamen kumlama yapılmış sac özellikle korozyona karşı koruma sağlamalıdır. 
· Trambolinin dış kenarının etrafı özel kalıp darbe emici zemin malzemesi monte edilmelidir. Dökümlenmiş granül zeminler; trambolinin iç kısmına girecek talaş ve kum malzemelerden dolayı daha seyrek bakım aralıklarını sağlar.
· Zıplama zemini birbirine geçmeli yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden oluşmalıdır. Plastik malzemelerin hazırlanması esnasında kullanıcıların el&ayak parmak sıkışmaması için hiç aralık bırakılmayacaktır. Ayrıca krom (paslanmaz) halat üzerine yüksek yoğunluklu polietilen malzemenin geçirilmesi ile zıplama zemini oluşturulur.
· Zıplama zemini çerçeveye çelik yaylarla tutturulmuş ve yayların üzeri trambolinin iç kısmına girecek talaş ve kum malzelemelerin tahribatına karşı SBR zemin kaplama malzeme ile örtülecektir.
· Zıplama zemini altıgen biçiminde trambolinler için 1.54 m x 1.27 metreden az olmayacaktır.Güvenlik alanı için minimum 5 metre çapında olacaktır.
· Trambolini oluşturan bütün malzemeler gerekli uluslararası standartlarda olacaktır.
· Trambolin yer seviyesinde kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
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                                               Temsili Fotoğraf
· Boyutları:
· Genel boyutu: 			Ø 2.0 m x1,73 m
· Minimum boy: 			Ø 5.0 m
· Atlama alanı: 				Ø 1.44 m x 1.1 m
· Maksimum serbest düşüş yüksekliği:  0.60 m olmalıdır.

Kullanıcı Bilgisi:
· 4 yaş ve üstü  için uygun olmalıdır.
· Kullanıcı sayısı 1- 3 kişi  olmalıdır.
Zemin bileşimi

· Zemin çim veya sentetik yüzey gibi şok emici  malzeme ile kaplanmalıdır. Kum veya talaş kullanıcının trambolinden düşerek oyun fonksiyonunu azaltabileceğinden kullanılmamalıdır.
Montaj:

· Trambolin zemin yükseltildikten (trambolin sayısına göre 400 mm derinlikte) ve düz yatay bir yüzey oluşturulduktan sonra kurulmalıdır.
· Kötü toprak koşulları olması halinde yerleştirilmelidir.
30
400










	Ürün TS belgeli olmalıdır.
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